
**PotPlayer 基础设置**


1. 用户请安装好采集卡驱动，采集卡用户请把USB 3.0线材连接采集卡和电脑的USB3.0接口，系统将会自动安装好采集卡驱动（W8/W10时间比较快约5秒，XP/W7需要连接外网时间比较长约5分钟）。用HDMI线材连接采集卡和需要采集的视频信号源的HDMI输出接口，就完成了初步的安装和连接工作。
2. 打开PotPlayer软件安装包，双击PotPlayer.exe安装文件，根据安装程序提示安装。
3. 双击打开PotPlayer软件，点击左上角“PotPlayer”图标弹出下拉栏窗口选择“打开”，在弹出的窗口中点击“设备设置”，也可直接使用快捷键Alt+D来打开“设备设置”。



1. 点击“摄像头”，视频录制设备“设备”选择采集卡，音频录制设备“设备”选择采集卡，然后点击“打开设备”




1. 点击左上角“PotPlayer”图标弹出下拉栏窗口选择“视频”，在弹出的窗口中点击“视频录制”，在弹出的窗口中点击“录制视频”，也可直接使用快捷键Alt+C来打开“录制视频”



1. 设置视频保持的位置，文件名，视频录制保持的格式，视频编码的方式（视频编码建议选择“**WMV1**”），图像的质量，分辨率，帧率，声音编码采样率等，设置完成后点击“开始”，开始视频录制



1. 点击左上角“PotPlayer”图标弹出下拉栏窗口选择“视频”，在弹出的窗口中点击“图像截取”，在弹出的窗口中点击“连续截取”，也可直接使用快捷键Ctrl+G来打开“连续截图”



1. 设置截取画面保存的位置，文件名，图片的格式，图片的质量，图片的尺寸，截取的张数，截取的频率等，设置完成后点击“开始”，开始截取画面



完成上述操作，PotPlayer视频录制和视频截图的使用基本上就没什么问题了。