
**amcap中文版调试指南**


**amcap中文版仅作为调试采集卡使用。因软件本身不带音频。所以音频是听不到的。使用软件之前确保**计算机已正确安装采集卡及驱动。

**一、打开amcap中文**



**二、设备------采集卡型号（以M1600UA为例）**


**三、选项------预览**




**确认看是否有图像输出,本产品是自动识别信号的。如果没有图像请检查视频源输出是否正常，分辨率是否符合采集卡的参数，HDMI的信号看是否有HDCP保护。**

四．分辨率调节

**选项----视频捕捉接口… ，**如下图 选择要输出的分辨率





五．帧频设置

**捕捉----设置帧频（F）… 如：下图**