单路PCIE采集卡的插槽安装说明  
  
  
  
一、 首次使用PCIE卡的步骤说明  
  
  
1、 电脑关机，断开电源；  
2、 打开机箱，采集卡安装入PCIE插槽；  
3、 拧上螺丝固定PCIE采集卡；  
4、 关闭机箱，接入电源，启动电脑；  
5、 运行“PCIeDriver”；  
6、 接入音视频源，运行播放软件。  
  
  
二、 第二次运行PCIE卡的步骤说明  
  
  
1、 启动电脑；  
2、 接入音视频源，运行播放软件。  
  
  
三、 电脑主板增减或插拔PCIE卡，包括其他厂家PCIE卡  
  
  
1、 电脑关机，断开电源；  
2、 打开机箱，PCIE卡安装入PCIE插槽，固定PCIE卡；或PCIE卡从PCIE插槽取出；  
3、 关闭机箱，接入电源，启动电脑；  
4、 运行“PCIeDriver”；  
5、 接入音视频源，运行播放软件。